**值班床招标技术要求**

**项目名称：高低（实木）床（2000\*1000\*1850mm）**

**预算单价：2100元**

**采购数量：51张，具体数量根据实际使用需求购买。**

**参考款式：**



**规格：**

2000\*1000\*1850

**技术参数：**

1. 优质SF级无节橡胶木。无兰变，烘干木材含水量≤ 12%，纹理清晰自然、色泽一致。
2. 床体：全实木框架。床立柱≥100mm\*50mm，床边≥30mm\*120mm，护栏厚度≥25mm；
3. 床板采用杉木，足厚≥17mm，床板之间间距10mm，床龙骨≥ 30mm\*50mm，要求≥ 五根龙骨。
4. 油漆：环保水性清漆，采用“5底3面”油漆工艺。 面漆色泽美观、不变色、光滑耐磨、手感好，甲醛不超标。
5. 下层床板离地高度＞4500mm。

6、含床垫，采用5公分环保棕加1公分海棉.整体符合GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》技术要求。